ハンドボールロボコン
高校一般の部　説明会当日質問＆回答
Ｑ.１「4-6-5　ロボット本体に２０㎜を越えてボールがロボットに入り込んではならない」とあるが、ボールを掴む構造にする場合も20㎜を超えてはいけませんか。
Ａ.１ロボット本体には20㎜を超えてボールを取り込んではいけませんが、アームでつかむときには20㎜という規制はありません。
Ｑ.２本体とアームはどう区別するのですか。大きなツメは本体ですか、アームですか。
Ａ.２本体はモーター部分などを覆って固定された部分をいい、アームは、動力と接続されて稼動する部分をいいます。したがって、本体の平面に20㎜以下の突起を２つ固定してボールをとりこむようなものは本体の一部とみなすので問題ないが、本体に固定された突起でも20㎜を超えるものはいけません。
。



　　　







　　赤の部分が稼動部分であればOK。

Ｑ.３「4-6-3　ボールは常に３分の２以上見えていなければならない。」とはどういうことですか。
Ａ.３ボールを掴んだ状態で、そのボールがロボット側と床面以外のどの方向から見てもボールの3分の2以上見えていることです。ボールの掴み方は、相手がアクセスできないほど強く掴んでいても構いません。ただし、ボールを掴んだまま(ホールド)、ライン2本を越えることはできないので、２本目のラインを越える前にホールドオフ(ロボットのからボールを完全に離してしまう)をしなくてはいけません。
Ｑ.４「3--1-4　ボールを投げられるように設計する」ことになっていますが、ボールを転がし続けてゴールに入れてもいいですか。
Ａ.４ハンドボールなので、ロボットの機能としてボールを投げられるように設計してください。(投げるとは、ボールが床やロボットから離れて空中を移動すること)転がし続けたボールがゴールに入っても得点になります。
Ｑ.５ロボットをクリアボディにして、２０㎜を越えてボールをロボット内に取り込んでも、ボールが3分の2以上見えていれば構いませんか。
Ａ.５いけません。4-6-3のとおり、他のロボットから常にアクセスできる状態にしてください。
Ｑ.６4-6-4アクセスはいつしてもいいですか。
Ａ.６試合が行われているときであれば、いつでもいいです。
Ｑ.７ボールを奪うために相手のロボットにぶつかってもいいですか。
Ａ.７　いいです。今回はロボット同士の接触が起きることが想定されるので、簡単に壊れないようなロボットを作ってください。
Ｑ.８シュートのときコートプレイヤーロボットのアームがゴールエリア内に入ってもいいですか。また、シュートの後、コートプレイヤーロボット本体がゴールエリアに入ってもいいですか。
Ａ.８シュートのときコートプレイヤーロボットのアームがゴールエリア内に入っても接地していなければ構いません。また、ジャンプするなどしてシュートした後本体がゴールエリア内に着地してもファウルにはなりません。
Ｑ.９ボールを打ち落とす機能を持たせてもいいですか。
Ａ.９いいです。
Ｑ.10ロボット同士がぶつかってロボットが倒れたときはどうなるのですか。
Ａ.10チームメンバーも審判もロボットには触れず、操作で起こします。その間、試合は続行されます。起き上がれなかった場合、シュートが決まるなどして試合が中断した時点で、転倒したロボットをチームメンバーが審判の指示に従い起こします。
Ｑ.11ゴールキーパーがパッシブプレー(ボールをキープしたままゴールエリア内に滞在して時間稼ぎをする)をしてもいいですか。
Ａ.11いけません。ファウルとして4-11-4に「競技に消極的な操縦を行ったとき。」を付け加えます。
Ｑ.12ホバークラフトやヘリコプターのように空中を飛んでもいいですか。
Ａ.12厳密にはホバークラフトの場合は必ず床との接点があるはずです。空中に浮いているのが明らかであれば問題ないですが、接地が疑われるような紛らわしいもの(審判の判断が難しいもの)はさけてください。
Ｑ.13ゴールエリア内でファウルがあった場合、フリースローラインからプレーを開始するがこのとき、相手のコートプレイヤーロボットがゴールエリア内にいてもいいですか。
Ａ.13フリースローラインからフリースローでスタートの場合、コートプレイヤーロボットは入ってはいけません。
Ｑ.14試合再開はいつですか。
Ａ.14審判のホイッスルが鳴った時です。
Ｑ.15ハンドボールのルールにどこまで準ずるのですか。
Ａ.15ハンドボールのルールは参考程度で、このルールで行います。
Ｑ.16ロボットが故障とみなされた場合4-8-1だと試合の中断になりますが。
Ａ.164-8-1を削除します。
Ｑ.17ロボットの部上にアンテナをつけてもいいですか。
Ａ.17アンテナを付けても構いませんが、計測時にはアンテナをはずした状態(アンテナホルダーはついた状態で規定内に収まらなければいけない)で測定してください。アンテナはロボットの大きさに含みません。ただし、ボールのガードとなるような硬いアンテナは禁止とします。
Ｑ.18前進でラインを１本越えた後、後退してもう一度同じラインを越えたとき、ラインを２本超えたことになりますか。
Ａ.18なります。
Ｑ.19ゴールエリアにはゴールは含まれますか。
Ａ.19含まれません。
Ｑ.20ゴールの上部はどうなっていますか。
Ａ.20通常のハンドボールやサッカーのゴールと同等に網で覆われています。
Ｑ.21電源や電圧の規定はないですか。
Ａ.21とくにもうけてはいません。各チームにお任せしますので、危険でない範囲でお願いします。
Ｑ.22妨害電波についての対応はありませんか。
Ａ.22試合待機中はロボットの電源を切っておくよう指導します。試合中でも、電波についておかしいと思われたら申し出てください。できる範囲で考えます。

Ｑ.23ゴールキーパーロボットに、無線ＬＡＮやブルートゥースを使用してもいいですか。

Ａ.23どちらも電波を使うので使用できません。
赤の部分が20㎜以下ならばOK





赤の部分が20㎜超ならばNG








