様式例（その１）（規則第5条、第6条、第8条、第9条、第11条関係）

用途面積３００㎡未満専用

特定都市施設整備項目表（建築物）

	施設の所在地
	

	施設の名称
	


	項　目
	小項目
	主　な　整　備　基　準
	適合欄
	備　考

	(1)出入口
	地上へ通じる出入口
	
	ア
	幅は、内法のり80㎝以上
	
	

	
	
	
	イ
	車いすが円滑に通行可能な戸
	
	

	
	
	
	ウ
	車いすの支障となる段差の解消
	
	

	
	
	
	エ
	床面は、水平面の確保
	
	

	(2)敷地内の通路
	1)通路
	1
	
	表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ
	
	

	
	
	2
	
	段を設ける場合は、「(4)階段」に同じ
	
	

	
	
	3
	
	表面には、排水溝を設けない。排水溝を設ける場合は、つえ、車いすの前輪が落ち込みにくいふたとする。
	
	

	
	2)道等に至る１以上の通路
	4
	ア
	幅員は、内法のり120㎝以上
	
	

	
	
	
	イ
	高低差がある場合、傾斜路又は車いす使用者用特殊構造昇降機の設置
	
	

	
	3)傾斜路
	5
	ア
	幅は、内法のり120㎝以上、段併設の場合90㎝以上
	
	

	
	
	
	イ
	勾配1/12以下。高低差16㎝以下は1/8以下
	
	

	
	
	
	ウ
	高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置
	
	

	
	
	
	エ
	手すりの設置
	
	

	
	
	
	オ
	表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ
	
	

	
	
	
	カ
	傾斜路とその他通路が識別しやすい工夫
	
	


備考　１　適合欄に「○」をつけてください。対象となる区分がない場合は「－」を記載しださい

　　　２　この整備基準への適合状況表の届出等の対象となる項目について記載してください。

　　　３　整備基準の適合状況を添付図面に明示してください。

